


**ПЕРЕСАДЧИК ДЕРЕВЬЕВ**



**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- перекрывающиеся лезвия для чистого среза;

- конструкция распашных ворот для легкого доступа к дереву.

Используя пересадчик деревьев MultiOne, можно выкопать дерево и транспортировать на место пересадки быстро и легко. Перекрывающиеся лопасти обеспечивают чистую корневую резку, и вынимают дерево вместе с комом земли. Доступен в двух моделях.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Ø корня извлекаемого корня, мм** | | | | | | | | | **Масса, кг.** | | | | | **Код** | | | | **Цены** | | | |
| **27** | 270 | | | | | | | | | 300 | | | | | C891100 | | | |  | | | |
| **40** | 400 | | | | | | | | | 550 | | | | | C891101 | | | |  | | | |
| **Модель** | | **Серии** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | **5** | | **6** | **7** | | | **8** | **9** | **10** | **SD** | | | | | | **12** | **EZ7** |
| 5.2 | 5.3 | 7.2 | 7.3 | | 6,3 | | 7,3 | 8,4 | 9,5 | |
| **27** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **40** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |

рекомендуемые модели совместимы не совместимы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |